附件1

福建省地质医院（福建省华侨医院）
公告宣传区域翻新项目说明

为提升医院公告宣传区域的视觉效果与信息传递效率，形成统一、鲜明的医院形象，我院决定对老旧废损的公告宣传区域进行整体翻新，以进一步提升医院形象和服务质量。
一、计划翻新区域：
楼顶字：更新 “省地质医院” 、“福建省地质医院”及 “福 建省华侨医院”楼顶字，采用镀锌板冲孔字灯材质，确保字体清 晰、醒目，展现医院品牌形象。
门头字：对门诊、急诊等关键区域的门头字进行翻新，采用 与楼顶字相协调的材质与风格， 以强化整体视觉效果。
停车场灯箱与铝塑板：采用拉布灯箱、边框及刀刮布更新停 车场区域的灯箱与铝塑板，提升医院外围环境的视觉品质。
医院标志：重新设计并制作医院标志，采用镀锌板冲孔字灯 材质，体现医院特色与核心价值，提升品牌辨识度。
捐赠芳名录：更新捐赠芳名录，采用花岗岩刻字材质，彰显 医院的人文关怀。
配套设施：配备变压器、发光字骨架、定时器、电线及 PVC 套管等必要设施，确保VI 系统的稳定运行与安全使用。




二、具体参数及要求

	序号
	项目
	材质
	规格
	数量
	单位
	备注

	
1
	省地质医院（楼
顶字）
	
镀锌板冲孔字灯
	
字高200cm
	
20.00
	
m²
	[image: ]

	
2
	
福建省地质医院
（楼顶字）
	
镀锌板冲孔字灯
	
字高200cm
	
28
	
m²
	[image: ]

	

3
	
福建省地质医院
（楼顶字）
	

镀锌板冲孔字灯
	

字高200cm
	

28
	

m²
	
[image: ]

	

4
	

门诊（门头字）
	

镀锌板冲孔字灯
	

字高1200cm
	

2.88
	

m²
	[image: ]

	

5
	

急诊（门头字）
	

镀锌板冲孔字灯
	

字高1200cm
	

2.88
	

m²
	[image: ]

	

6
	

医院标志
	

镀锌板冲孔字灯
	

260*260cm，双层
	

6.76
	

m²
	[image: ]





	序号
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	材质
	规格
	数量
	单位
	备注
[image: ]

	

7
	
福建省地质医院 （停车场灯箱）
	
拉布灯箱，边框 +刀刮布
	

474*404cm
	

19.15
	

m²
	[image: ][image: ]

	
8
	福建省地质医院
（停车场铝塑
板）
	
封底+铝塑板+ 封边
	
150*404cm
	
6.06
	
m²
	[image: ]

	
9
	
芳名录
	花岗岩刻字，含 低空墙面安装
	
以现场实际看样后确定方案
	
[bookmark: _GoBack]/
	
m²
	

	10
	变压器
	一个字一个变压器
	25
	个
	

	11
	发光字骨架
	
	88.52
	m²
	

	12
	定时器
	
	7
	套
	

	13
	电线
	
	350
	m
	

	14
	PVC套管
	
	7
	套
	

	
15
	高空拆除+安装 +人工
	
	
1
	
项
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